**[Ausschreibungstext](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik" \o "Ausschreibungstext einblenden bzw. ausblenden)**

**Hebeanlage / -schacht AW-900 / 12.480 l/h**

GreenLife Pumpenschacht **900 l /GES 0.9**

Gesamtvolumen: **900 l**

Pumpe: **ESPA Vigilex SS 850 MA**

inkl. Kunststoffabdeckung (begehbar)

Anwendungsbereiche: Hebeschacht, Pumpenschacht, Sammelschacht (häusliches Abwasser, Regenwasser, Drainagewasser, Hochwasserschutz)

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Sickerschacht mit Kunststoffabdeckung, (optional: frei ablängbar zur Geländeanpassung),

mit eingehängtem Grobschmutzfilterkorb (befestig mit Kunststoffkette)

Anschluss: per Gummilippendichtung DN 100

(diverse Anschlussmöglichkeiten frei wählbar mit Gummilippendichtungen von DN 32 - DN 100)

Einstiegsöffnung 500 mm – zur Inspektion

inkl. Kunststoffabdeckung,

Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!

Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken

Ständig geprüfte Qualität nach Bauartzulassungsbedingungen.

UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Volumen: 900 l

Gewicht: 72,5 kg

Material: PE

Durchmesser: 780 / 1.000 mm

Höhe: 2.150 mm

Artikelnummer: G0005516

Mengeneinheit: Stück

**ESPA Inside: Tauchmotorpumpe Vortex-System Vigilex SS 850 MA**

Herstellerartikelnummer: A119985

Werkstoffe:

Abdeckung, Pumpengehäuse und Motorgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Laufrad aus Polypropylen mit Fiberglas verstärkt. Pumpenfuß und Laufradgehäuse in Glasfaser verstärktem Polypropylen. Motorwelle aus Edelstahl AISI 420. Gleitringdichtung in Siliziumkarbid und Aluminiumoxid. Wellendichtring aus NBR

Motor:

Asynchronmotor, 2-polig

Leistungsaufnahme: 0,6 KW/h

Fördervolumen: max. 13,5 m³/h

Schutzart: IP 68

Isolierung: Schutzklasse F

Motorkühlung durch Fördermedium

Integrierter Kondensator

Mit Schwimmerschalter

Ausstattung:

Inklusive 10 m Stromkabel und Schukostecker

Anschlußgewinde: 1 1/2“ IG

Nutzungsbeschränkungen:

Korngröße: max. 35 mm

Max. Eintauchtiefe: 9 m

Max. Mediumtemperatur: 35°C

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

19057 Schwerin

Telefon +49 (0) 385 – 77337-0

Telefax +49 (0) 385 – 77337-33

Web www.greenlife.de

E-Mail projects@greenlife.info

Menge: ………… Einheit: **Stk**. EP: ………… GP: …………