**[Ausschreibungstext](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik" \o "Ausschreibungstext einblenden bzw. ausblenden)**

**GreenLife Erdschacht 1.000 l / GES 1.1**

inkl. Kunststoffabdeckung (begehbar)

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Erdschacht mit Schiebedom (450 – 695 mm stufenlos ausziehbar und 5° neigbar zur optimalen Geländeanpassung) und Sicherheitskunststoffabdeckung,

Optionen Anschlüsse: • per Gummilippendichtung bis max. DN 200

 (diverse Anschlussmöglichkeiten frei wählbar mit

 Gummilippendichtungen von DN 32 - DN 200)

• per eingeschweißtem Stutzen bis max. DN 300

Einstiegsöffnung 600 mm (gemäß DIN 1989) – zur Inspektion – einfacher Ein- und Ausstieg durch leiterähnliche Querverrippung

inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbar,

Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

Option: PKW-befahrbar (bis 600 kg Achslast) – PKW-BefahrbarkeitsSet (G0001724)

 LKW-befahrbar (SLW 30) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)

Optionale Ausstattungsvarianten erhältlich!

Geeignet als: Verteilerschacht, Sickerschacht, Revisionsschacht, Pumpenschacht

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!

Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken und Ausbildung von GreenLife-Stabilitätsprofilen

Ständig geprüfte Qualität nach Bauartzulassungsbedingungen.

UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Volumen: 1.000 l

Gewicht: 65 kg

Material: PE

Durchmesser: 1.200 / 1.240 mm

Höhe: 1.530 – 1.775 mm

Artikelnummer: G0002210

Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

19057 Schwerin

Telefon +49 (0) 385 – 77337-0

Telefax +49 (0) 385 – 77337-33

Web www.greenlife.de

E-Mail projects@greenlife.info

Menge: ………… Einheit: **Stk**. EP: ………… GP: …………

[**tender**](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik) **specifications**

**GreenLife earth shaft 1000l / GES 1.1**

incl. plastic cover (walkable)

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

earth shaft with telescopic dome and plastic safety cover (optionally: can be cutted to adjust to the terrain surface),

connection: • with rubber gasket up to DN 150

 (diverse connection options – free to choose with rubber gaskets from DN 32

 DN 150)

• with welded pipe socket up to max. DN 300

access opening 600 mm (according DIN 1989) – for inspection purposes – easier entry and exit by ladder-like cross ribbing

incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),

child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

option: accessible by cars (up to 600 kg axle load) – Kit accessible by cars (G0001724)

 accessibility for trucks (class D) - kit for accessibility of trucks (G0003335)

Optional equipment versions available!
Suitable as: distribution, soak-away, inspection or pump shaft

15 years material warranty on the tanks/shafts!

Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles

UV resistance for a constant material quality

volume: 1.000 l

weight: 65 kg

material: PE

diameter: 1.200 / 1.240 mm

height: 1.530 – 1.775 mm

item no.: G0002210

unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

D-19057 Schwerin

Germany

phone +49 (0) 385 – 77337-0

fax +49 (0) 385 – 77337-33

web www.greenlife.de

e-mail projects@greenlife.info

quantity: ………… unit: **piece** single price: ………… total price: …………