**[Ausschreibungstext](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik" \o "Ausschreibungstext einblenden bzw. ausblenden)**

**GreenLife Sickerschacht** **2.000 l**

inkl. Kunststoffabdeckung (begehbar)

im Vergleich zu Beton einfacheres Handling – geringeres Gewicht

Sickerschacht mit Kunststoffabdeckung, (optional: frei ablängbar zur Geländeanpassung),

mit eingehängtem Grobschmutzfilterkorb (befestig mit Kunststoffkette)

Anschluss: per Gummilippendichtung DN 100

(diverse Anschlussmöglichkeiten frei wählbar mit Gummilippendichtungen von DN 32 - DN 100)

Einstiegsöffnung 600 mm (gemäß DIN 1989) – zur Inspektion

inkl. Sicherheitskunststoffabdeckung 200 kg begehbar,

Kindersicher verschraubbar mit 2 Edelstahlschrauben

Option: PKW-befahrbar (bis 600 kg Achslast) – PKW-BefahrbarkeitsSet (G0001724)

LKW-befahrbar (SLW 40) – Set LKW-Befahrbarkeit (G0003335)

Sickerschacht inkl. Schiebedom und Kunststoffabdeckung, einfacher Ein- und Ausstieg durch leiterähnliche Querverrippung, Kranösen zur einfachen Montage mit einem Bagger in die Grube,

Mögliche Anschlüsse: per Gummilippendichtung bis max. DN 200

per eingeschweißtem Stutzen bis max. DN 300

Optionale Ausstattungsvarianten erhältlich!

15 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!

Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken

Ständig geprüfte Qualität nach Bauartzulassungsbedingungen.

UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Gewicht: 125 kg

Material: PE

Durchmesser: 1.220 / 1.250 mm

Höhe: 2.500 – 2.745 mm

Artikelnummer: G0003703

Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

19057 Schwerin

Telefon +49 (0) 385 – 77337-0

Telefax +49 (0) 385 – 77337-33

Web www.greenlife.de

E-Mail projects@greenlife.info

Menge: ………… Einheit: **Stk**. EP: ………… GP: …………

**[tender](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik" \o "Ausschreibungstext einblenden bzw. ausblenden) specifications**

**GreenLife percolation shaft** **2000 l**

incl. plastic cover (walkable)

easier handling in comparison to concrete shafts – lower weight

percolation shaft with plastic cover (optionally: can be cutted to adjust to the terrain surface),

with mounted coarse filter basket (fixed with plastic chain)

connection: with rubber gasket DN 100

(diverse connection options – free to choose with rubber gaskets from DN 32 - DN 100)

access opening 600 mm (according DIN 1989) – for inspection purposes

incl. plastic safety cover (load capacity: 200 kg, walkable),

child-safe screwed – with 2 stainless steel screws

option: accessible by cars (up to 600 kg axle load) – Kit accessible by cars (G0001724)

accessibility for trucks (class D) - kit for accessibility of trucks (G0003335)

Percolation shaft incl. telescopic dome and plastic safety cover, easy access and crane eyelet for easy lifting into the pit

Optional connections: with rubber gasket up to max. DN 200

with welded pipe socket up to DN 300

Optional equipment versions available!

15 years material warranty on the tanks/shafts!

Strong walls – best construction of GreenLife stability profiles

UV resistance for a constant material quality

weight: 125 kg

material: PE

diameter: 1.220 / 1.250 mm

height: 2.500 – 2.745 mm

item no.: G0003703

unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

D-19057 Schwerin

Germany

phone +49 (0) 385 – 77337-0

fax +49 (0) 385 – 77337-33

web www.greenlife.de

e-mail projects@greenlife.info

quantity: ………… unit: **piece** single price: ………… total price: …………