**[Ausschreibungstext](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik" \o "Ausschreibungstext einblenden bzw. ausblenden)**

**GreenLife Kellertank 350 l / GKT 0.35**

Volumen: 350 l

Mögliche Anschlussgrößen: DN 32 – DN 160 (Sondergrößen auf Anfrage)

Farbe: anthrazit

Material: hergestellt aus Polyethylen (physiologisch unbedenklich)

Der Kellertank 140 l / GKT 0.14 ist für die oberirdische Aufstellung bzw. im Gebäude / Innenbereich geeignet.

Kellertank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren (nahtlos und spannungsfrei in einem Stück gefertigt), UV-Beständig und lichtundurchlässig, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Untenverbindungen.

10 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!

Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken

UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Optionale Ausstattungsvarianten erhältlich z.B. Überlaufsiphon, als Hybridmanager / Trennstation

Material: Polyethylen

Inhalt: 350 l

Gewicht: 25 kg

Durchmesser: 550 mm

Höhe mit Deckel: 1.695 mm

Artikelnummer: G0003767

Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

19057 Schwerin

Telefon +49 (0) 385 – 77337-0

Telefax +49 (0) 385 – 77337-33

Web www.greenlife.de

E-Mail projects@greenlife.info

Menge: ………… Einheit: **Stk**. EP: ………… GP: …………

**tender specifications**

**GreenLife basement tank 350 l / GKT 0.35**

volume: 350 l

possible connection sizes: DN 32 – DN 160 (special sizes on request)

colour: anthracite

material: made of polyethylene (physiologically harmless)

The basement tank 4.000 l / GKT 4.0 is suitable for installation above ground or in the building / indoors.

Basement tank made of polyethylene (PE), manufactured in a rotation sintering process (seamless and stress-free in one piece), UV-resistant and light-proof, additional mounting surfaces on all sides with various connection options for bottom connections.

10 years material guarantee on the tank!

High dimensional stability due to thick walls

UV resistance for constant material quality.

Optional equipment variants available e.g. overflow siphon, hybrid manager / separation station

material: polyethylene

volume: 350 l

weight: 25 kg

diameter: 550 mm

height: 1.695 mm

item no: G0003767

unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

D-19057 Schwerin

Germany

phone +49 (0) 385 – 77337-0

web www.greenlife.de

e-mail projects@greenlife.info

quantity: ………… unit: **piece** single price: ………… total price: …………