**[Ausschreibungstext](http://www.ausschreiben.de/online/usr/show.php?tb=richter_kunststofftechnik&ade=0&showtree=1&ids=8&tbframe=richter_kunststofftechnik" \o "Ausschreibungstext einblenden bzw. ausblenden)**

**GreenLife Kellertank 500 l / GKT 0.5**

Volumen: 500 l

Mögliche Anschlussgrößen: DN 32 – DN 160 (Sondergrößen auf Anfrage)

Farbe: schwarz

Material: hergestellt aus Polyethylen (physiologisch unbedenklich)

Der Kellertank 500 l / GKT 0.5 ist für die oberirdische Aufstellung bzw. im Gebäude / Innenbereich geeignet.

Kellertank aus Polyethylen (PE), hergestellt im Rotationssinterverfahren (nahtlos und spannungsfrei in einem Stück gefertigt), UV-Beständig und lichtundurchlässig, weitere Montageflächen an allen Seiten mit diverse Anschlussmöglichkeiten für Untenverbindungen.

10 Jahre Materialgarantie auf den Behälter!

Hohe Formstabilität durch dicke Wandstärken

UV-Beständigkeit für konstante Materialqualität.

Optionale Ausstattungsvarianten erhältlich z.B. Überlaufsiphon, als Hybridmanager / Trennstation

Material: Polyethylen

Inhalt: 500 l

Gewicht: 30 kg

Durchmesser: 650 mm

Höhe mit Deckel: 1.670 mm

Artikelnummer: G0003875

Mengeneinheit: Stück

Herstellerangaben:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

19057 Schwerin

Telefon +49 (0) 385 – 77337-0

Telefax +49 (0) 385 – 77337-33

Web www.greenlife.de

E-Mail projects@greenlife.info

Menge: ………… Einheit: **Stk**. EP: ………… GP: …………

**tender specifications**

**GreenLife basement tank 500 l / GKT 0.5**

volume: 500 l

possible connection sizes: DN 32 – DN 160 (special sizes on request)

colour: black

material: made of polyethylene (physiologically harmless)

The basement tank 500 l / GKT 0.5 is suitable for installation above ground or in the building / indoors.

Basement tank made of polyethylene (PE), manufactured in a rotation sintering process (seamless and stress-free in one piece), UV-resistant and light-proof, additional mounting surfaces on all sides with various connection options for bottom connections.

10 years material guarantee on the tank!

High dimensional stability due to thick walls

UV resistance for constant material quality.

Optional equipment variants available e.g. overflow siphon, hybrid manager / separation station

material: polyethylene

volume: 500 l

weight: 30 kg

diameter: 650 mm

height: 1.670 mm

item no: G0003875

unit of quantity: piece

manufacturer:

GreenLife GmbH

Sacktannen 1a

D-19057 Schwerin

Germany

phone +49 (0) 385 – 77337-0

web www.greenlife.de

e-mail projects@greenlife.info

quantity: ………… unit: **piece** single price: ………… total price: …………